Информация по водоснабжению д. Подлесная

1. Протяженность линии водоснабжения – 2000 м.
2. Диаметр труб – 70 мм.
3. Материал труб -100 % металлические
4. Год прокладки сетей водоснабжения – 1975 г.
5. Баланс водопотребления за 2014год –самотеком
6. Информация по охранной санитарной зоне – имеется 1 зона.
7. Количество населения - 176