|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **О мерах пожарной безопасности в жилых домах** |  |  |

|  |
| --- |
| Пожары в жилых домах, надворных постройках, индивидуальных гаражах, общежитиях возникают, как правило, в результате небрежности, халатности в обращении с огнем (курение, применение спичек, дымокуров, костров, факелов, паяльных ламп), неисправности и нарушений при эксплуатации отопительных, электронагревательных приборов, электрооборудования.Во многих случаях жильцы не соблюдают элементарных правила пожарной безопасности в быту, не содержат в готовом состоянии средства тушения огня, не умеют правильно действовать в случае возникновения пожара.Каждому квартиросъемщику, владельцу индивидуального жилого дома, проживающему в общежитии, необходимо ознакомиться с настоящей памяткой и строго соблюдать меры пожарной безопасности в быту.**ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРОВ ОТОПЛЕНИЯ**Печи, кухонные очаги должны содержаться в исправном состоянии, чистка дымоходов печей производится не реже одного раза в два месяца, а кухонных плит, котельных – ежемесячно.Около печи на сгораемом полу должен быть прибит металлический лист размером 50х70 см без дефектов и прогаров.Установка временных железных печей в общежитиях, многоквартирных деревянных жилых домах запрещается. Установка временных печей в прочих жилых домах может быть разрешена в виде исключения только органами пожарной охраны.В общежитиях топка печей должна производится специально назначенными и проинструктированными лицами и заканчиваться на позднее 2-х часов до отхода жильцов ко сну.**При отоплении помещений запрещается:*** топить печи, имеющие трещины дверцы;
* растапливать печи легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;
* перекаливать печи, сушить дрова, длина которых превышает размеры топливника, топить печи с открытыми дверцами, использовать уголь для топки необорудованных для этой цели печей;
* оставлять без надзора топящиеся печи и поручать надзор за ними малолетним детям.

**При эксплуатации электросетей и электроприборов запрещается:*** пользоваться электропроводами и шнурами с поврежденной изоляцией, завязывать провода, подвешивать на них абажуры и люстры;
* пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без несгораемых подставок, применять самодельные нагревательные электроприборы;
* применять для защиты электросетей самодельные предохранители (скрутки проволоки, гвозди и т.д.);
* допускать включение в электросеть одновременно нескольких электроприборов большой мощности;
* самовольное проникновение в электрощит освещения жилого дома.В случае прекращения подачи электроэнергии необходимо вызвать электромонтера дежурной службы.

**При эксплуатации телевизоров запрещается:*** пользоваться предохранителями, не предусмотренными руководством по эксплуатации;
* устанавливать телеприемник в мебельную стенку, вблизи сгораемых предметов и приборов отопления;
* оставлять телевизор без присмотра, длительно, без перерыва, эксплуатировать его, доверять включение детям и оставлять их одних при включенном телевизоре.

**В случае возникновения пожара немедленно сообщите об этом в пожарную охрану по телефону «01», укажите точно адрес и место пожара.****Строго соблюдайте меры пожарной безопасности! Будьте осторожны с огнем!** |

 |